# 中和联创（隆泰）车载端指令库

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本号： | Zhlt\_01 | 文档编号： | Zhlt\_01 |
| 文档密级： | 保密 | 归属部门/项目： | 项目开发部 |
| 编写人： | 袁鹏 | 编写日期： | 2015-06-01 |

**深圳中和联创（隆泰）智能科技有限公司 版权所有**

**修订记录：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修订版本号** | **修订人** | **修订日期** | **修订描述** |
| V1.0 | 袁鹏 | 2015-06-01 | 编写初稿 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令ID | 指令类型 | 处理指令端 | 指令发出端 | 指令意义 | 备注 |
| 1001 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 立即拍照 | 返回执行状态指令 |
| 1002 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取资源列表 | 获取照片列表 |
| 1003 | 命令指令 | 2,3 | 1,3 | 获取照片 | 获取具体照片 |
| 1004 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 摄像记录开关 | 打开，关闭录像 |
| 1005 | 命令指令 | 2,3 | 1,3 | 获取GPS信息 | 获取GPS信息，实时，单条 |
| 1006 | 命令指令 | 2,3 | 1，3 | 获取多条GPS信息 | 按天查询返回多条GPS信息 |
| 1066 | 命令指令 | 3 | 2 | 发送多条gps指令 | 一次提交多条数据 |
| 1007 | 命令指令 | 2,3 | 1,3 | 获取Sensors信息 | 通过type具体到某个sensor |
| 1008 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取电池电量 |  |
| 1009 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 设置车载参数 |  |
| 1010 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 设置wifi密码 |  |
| 1011 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取wifi密码 |  |
| 1012 | 命令指令 | 1,2,3 | 1,2,3 | socket断开指令 | 任意端可以发起改指令进行断开连接 |
| 1013 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取存储空间大小 |  |
| 1014 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 删除图片 | 传递图片列表 |
| 1015 | 命令指令 | 2 | 3 | 激活指令 |  |
| 1016 | 命令指令 | 3 | 2 | APP内部分享 | 分享到APP里面 |
| 1017 | 命令指令 | 3 | 2 | 点赞 |  |
| 1018 | 命令指令 | 3 | 2 | 评论 |  |
| 1019 | 命令指令 | 3 | 2 | 用户个人信息 |  |
| 1020 | 命令指令 | 3 | 2 | 修改用户信息 |  |
| 1021 | 命令指令 | 3 | 2 | 登录指令 |  |
| 1022 | 命令指令 | 3 | 2 | 绑定指令 |  |
| 1023 | 命令指令 | 3 | 2 | 获取圈子信息 | 分页显示 |
| 1024 | 命令指令 | 3 | 2 | 收藏 |  |
| 1025 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取sim卡信息 |  |
| 1026 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 查看存储看占用空间 |  |
| 1027 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 查看车载端信息 |  |
| 1028 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 格式化内存卡 |  |
| 1029 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 获取wifi信息 |  |
| 1030 | 命令指令 | 2 | 1,3 | 修改wifi信息 |  |
|  |  |  |  |  |  |

处理端指令 ： 1==APP ， 2==Car ， 3==server

# 车载端指令库

test :{code:1001,state:1,data:”star”}

state=1打开 state=2关闭 state=3 log信息

# 2.错误指令库

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 指令编号 | 备注 |
| 照相机损坏 | 9001 |  |
| 电池损坏 | 9002 |  |
| 网络连接失败 | 9003 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

每个模块 都整理几个错误指令

test :{code:9001,str:”相机损坏”,data:”错误信息”}

# 3.复合指令

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令ID | 指令类型 | 处理指令端 | 指令发出端 | 指令意义 | 备注 |
| 6001 | 复合指令 | 2,3 | 1,3 | 首页数据 | 返回执行状态指令 |
| 6002 | 复合指令 | 2,3 | 1,3 | 历史轨迹 | 返回轨迹和事件 |
| 6003 | 复合指令 | 3 | 2 | 圈子页面 | 返回圈子第一页和推广图片 |
| 6004 | 复合指令 | 3 | 2 |  |  |

状态指令

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令ID | 指令类型 | 处理指令端 | 指令发出端 | 指令意义 | 备注 |
| 4001 | 状态指令 | 2 | 1,3 | Car不在线 |  |
| 4002 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 上线成功 |  |
| 4003 | 状态指令 | 2 | 1,3 | GPS数据上传 |  |
| 4004 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 首页数据 |  |
| 4005 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 等待激活 |  |
| 4006 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 拍照 |  |
| 4007 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 返回占用空间 |  |
| 4008 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 返回车载端信息 |  |
| 4009 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 格式化内存卡 |  |
| 4010 | 状态指令 | 2 | 1,3 | Wifi信息 |  |
| 4011 | 状态指令 | 2 | 1,3 | 修改wifi返回 |  |

复合指令：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令ID | 指令类型 | 处理指令端 | 指令发出端 | 指令意义 | 备注 |
| 6001 | 复合指令 | 2,3 | 1,3 | 首页数据 | 返回执行状态指令 |
| 6002 | 复合指令 | 2,3 | 1,3 | 历史轨迹 | 返回轨迹和事件 |
| 6003 | 复合指令 | 3 | 2 | 圈子页面 | 返回圈子第一页和推广图片 |
| 6004 | 复合指令 | 3 | 2 |  |  |